zamówienie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR)   
w ramach RPO WD 2014 - 2020

Jordanów Śląski, dnia 15.02.2022 r.

ZP.GN.271.1.2.2022

**Uczestnicy postępowania**

***Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym - bez negocjacji pn. „Docieplenie ścian zewnętrznych w segmentach A, B i C Publicznej Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Jordanowie Śląskim przy ul. Wrocławskiej 55”.***

**Korekta zapisu w SWZ – nr 2**

Stosownie do art. 281 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), Zamawiający wprowadza następujące korekty i uzupełnienia do SWZ – opis prac:

**1. Zakres prac :**

- ocieplenie ścian w gruncie

- ocieplenie ścian naziemnych

- wykonanie opaski żwirowej i betonowej

**2. Podstawa opracowania:**

1. Umowa z inwestorem.

2. Audyt energetyczny budynku z kwietnia 2019r.

**3. Materiały wykorzystane przy sporządzaniu opracowania:**

1.wizja lokalna i pomiary inwentaryzacyjne

2. Dokumentacja projektowa archiwalna

3. Audyt energetyczny budynku z kwietnia 2019r.

**4. ROZWIĄZANIA KONSTRUKCYJNO MATERIAŁOWE**

**4.1. Prace rozbiórkowe, murowe, budowlane**

* Demontaż stolarki, krat
* Skucie okładziny cokołowej
* Częściowe skucie tynków
* Rozbiórka daszków
* Rozbiórka rur spustowych, obróbek blacharskich,
* Rozbiórka opaski wokół budynku
* Demontaż na czas robót anten, instalacji odgromowej, lamp, zbędnych przewodów(kable, listwy itp.).

**4.2. Ściany zewnętrzne - prace ociepleniowe**

**Ocieplenie ścian w systemie ETICS metoda lekko – mokra.**

* Styropian EPS 50-031 gr. 20cm, o współczynniku λ= max. 0,031 W/mK. – ściany naziemne

Tynk cienkowarstwowy silikonowy samoczyszczący, o odporności na uderzenia min. 130 J, zbrojony mikrowłóknami, na podwójnej siatce do wys. 3m, gr. min. 1,5 mm . Farba silikonowa. Styropian musi nachodzić 2 cm na ramy okienne i drzwiowe.

**UWAGA:**

Przed przystąpieniem do ocieplania ścian należy oczyścić ciśnieniowo powierzchnie, uzupełnić brakujące tynki. Usunąć anteny, obróbki blacharskie, sprawdzić nośność podłoża. Istniejące przewody pionowe należy schować w izolacji termicznej umieszczając je w niepalnych rurkach PCV i połączyć z istniejącą instalacją odgromową w gruncie. Przed rozpoczęciem układania styropianu należy dokonać badań potwierdzających sprawność istniejącej instalacji odgromowej. W razie odkrycia spękań ścian po zdjęciu istniejącego styropianu ściany należy w pierwszej kolejności naprawić (zszyć).

**Ocieplenie ścian cokołowych i w gruncie w systemie ETICS metoda lekko – mokra**

Ściany w gruncie docieplone styropianem XPS gr. 10 cm, ściany cokołu - Styropian XPS gr. 20cm, o współczynniku λ= max. 0,031W/mK.

Tynk mozaikowy dekoracyjny.

**Ocieplenie ścian miejsc szczególnych.**

**podokienniki** - polistyren XPS gr. o λ = max. 0,035 W/mK 3 cm

**gzymsy** - polistyren XPS gr. o λ = max. 0,035 W/mK 5 cm

Zastosować dylatacje systemowe.

**Parapet zew. Płytka Aluminiowa kolor szary**

**4.3. Zadaszenia, kraty, balustrady**

**Zadaszenia na konstrukcji stalowej, kraty okienne**

Przed pracami remontowymi zdemontować i zamontować ponownie z uwzględnieniem grubości ocieplenia.

Remont obejmuje:

-usunięcie korozji

-zabezpieczenie antykorozyjne

-malowanie farbami ftalowymi do stali.

**4.4. Warstwy wykończeniowe i okładziny w systemie ETICS**

**Ściany zewnętrzne :**

Tynk cienkowarstwowy, silikonowy samoczyszczący, o odporności na uderzenia min. 130 J, zbrojony mikrowłóknami, na podwójnej siatce do wys. 3m, gr. min. 1,5 mm .

Farba silikonowa. Farby silikonowe dwie warstwy.

Część cokołowa : Tynk silikonowo żywiczny cokołowy gr. 3 mm.

**4.5. Opaska wokół budynku**

Wokół budynku wykonać opaskę o szer. 50 cm i głębokości 20 cm ze żwiru rzecznego na geowłókninie wykończoną obrzeżem betonowym chodnikowym. W miejscach dojść do budynku odtworzenie nawierzchni z kostki betonowej.

**4.6. Malowanie i kolorystyka**

Ściany tynki dekoracyjne ,

Elewacje - tynk i farba silikonowa kolor:

Ściany - odcień szarości np. kolor 0887 1,5k

Cokół – tynk mozaikowy (odcień szary) np. kolor 0936 1,8k

Ślusarka :

**Ostateczna kolorystyka do ustalenia z Inwestorem.**

*Wójt Gminy Jordanów Śląski*

*/-/ Paweł Filipczak*